



Résistance avant serrage



Résistance après serrage. Elle ressort en biais du coté de la sonde