Bonjour,

Je suis allé un peu plus loin dans mes recherches. Merci à

mais le rinçage fonctionne bien.

Comme j’avais enlevé les panneaux latéraux j’en ai profité pour vérifier les charbons,

le collecteur et le préssostat. Tout est bon.

Par contre, je me suis aperçu que la machine ne chauffait pas. J’ai donc vérifié la sonde

et la résistance. Tout est OK.

La résistance est alimentée par un fil jaune qui vient du préssostat et celui-ci amène le jus

alors que le rouge qui vient de la carte est hors tension.

J’ai raccordé ce fil rouge à la polarité différente de celle qui arrive au fil jaune et j’ai fait

chauffer le lave- linge de cette façon ( il faut à peu près 10 mn pour amener la température à 40° ).

Au bout de ces 10 mn j’ai donc coupé le courant sur la résistance et le cycle s’est déroulé normalement.

Ce qui veut dire, à mon avis, que le système de régulation fonctionne puisqu’il permet au cycle de

se dérouler normalement ; par contre il ne commande pas l’alimentation de la résistance.

Quelqu’un a-t-il le schéma du module de puissance ce qui m’éviterait de le rechercher sur le

circuit imprimé ?

D’avance merci.